{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":7,"n_cols":3,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"1) Nel Capitolato Speciale d'Appalto Aret. 5 lettera d) Patto di integrità dell'Universitò degli studi della Tuscia Viterbo da compilare nelle parti di competenza della Ditta e sottoscriverre.\r\nIl Patto di integrità dove è reperibile? Tra gli allegatidi gara non compare.","Buongiorno, \r\nè stato fatto un 'aggiornamento della piattaforma pertanto il Patto di Integrità è ora disponibile nella sezione: \"Documenti di Gara\".\r\nDistinti saluti \r\nil RUP\r\nArch. Marina Fracasso"]
[2,"1) Sul portale ANAC non si riesce a generare nè il PassOe nè ACVPass. Saranno caricati sui portali prossimamente oppure c'è un errore nei dati?","Questa Amministrazione ha proceduto al perfezionamento del CIG pertanto è possibile procedere con la generazione del PASSOE. \r\nDistinti saluti\r\n Arch. Marina Fracasso"]
[3,"1) Si richiede se il possesso della SOA  sollevi dalla dichiarazione il partecipante così come specificato nel DGUE:\r\n\r\n\"Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.\"\r\n\r\nOppure i campi sopra citati, Parte IV lettera B e C dovranno essere comunque compilati? ","Il possesso della SOA, solleva l'operatore Economico dalla compilazione delle sezioni B e C della Parte IV del DGUE. \r\nDistinti saluti \r\nArch. Marina Fracasso"]
[4,"Parte IV lettera C punto 1b:\r\nSpecifica per Appalti pubblici di forniture e di servizi:\r\nessendo una lavoro di fornitura e posa in opera siamo tenuti alla compilazione del punto in oggetto?","La compilazione del punti 1b), lettera c) della parte IV del DGUE non è attinente all'oggetto dell'appalto pertanto non va compilata. \r\nDistinti saluti \r\nArch. Marina Fracasso"]
[5,"Nel DGUER Parte IV lettera B  punto 4: \r\nPer quanto riguarda gli indici finanziari ( ) specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti..........\r\nCosa si deve dichiare? Cosa si intende per indici finanziari?","La compilazione della lettera B della parte IV del DGUE deve essere compilata solo se espressamente richiesto  dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando o nei documenti di gara.\r\nIn questo caso non è richiesto. \r\nDistinti saluti \r\nArch. Marina Fracasso"]
[6,"Fornitura e posa in opera di rivestimernto ventilato per esterni nelle\r\nAGR.02 quantità e dimensioni come rilevabili da progetto e comunque\r\nsecondo le richieste ed indicazioni fornite dal ... teriale, tutto\r\ncompreso per dare il lavoro finito a regola d'arte, compreso sfridi e\r\nquanto altro.Spessore pannello mm 8\r\n\r\n\r\nCortesemente è possibile avere la descrizione completa del fornitura sopra riportata e una sezione, se possibile, del pannello di mm.8","Buongiorno, \r\nla descrizione del pannello è riportato nell'allegato grafico \"Tav. 03\" disponibile tra la documentazione di gara. \r\nSi riporta comunque,  di seguito la descrizione completa della voce AGR.02 del  Computo Metrico:\r\n\"Fornitura e posa in opera di rivestimento ventilato per esterni nelle quantità e dimensioni come rilevabili da progetto e comunque secondo le richieste ed indicazioni fornite dalla Committente e/o dalla DL costituito da pannelli \"IN HPL\" con marcatura CE, resistenti alle intemperie, ai graffi, all'umidità, agli urti e a notevoli escursioni termiche. I pannelli sono realizzati in fibre di cellulosa e rafforzati in modo uniforme da resine termoindurenti prodotte in condizioni di pressione e temperatura elevate con superficie decorativa integrata ottenuta con l'impiego di resine pigmentate a base di poliuretani trattata con tecnologia specifica e comprovata per garantire le caratteristiche nelle applicazioni in esterno. La superficie dovrà essere resistente all'aggressione dei prodotti chimici (antigraffiti), agli agenti atmosferici e dovrà garantire una solidità del colore misurata in conformità alla norma EN 20105-A02. Il fornitore dove garantire per un periodo di 10 anni le seguenti proprietà: \r\nResistenza ai raggi UV - Resistenza alle intemperie - Pulibilità - Reazione al fuoco classificazione B-s2,dO misurata secondo EN 13501-1 o superiore. \r\nColore a scelta della DL. Compreso fornitura e montaggio dei pannelli mediante viti o rivetti, compreso le guarnizioni di giunzione dei pannelli, compreso tiro in alto del materiale, tutto compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte, compreso sfridi e quanto altro. Spessore pannello mm 8.\"\r\nDistinti saluti\r\nArch. Marina Fracasso"]